**Прайс-лист на декоративный камень от 25.03.2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Наименование** | **Ед. изм** | **Размер плитки, мм** | **Кол-во плиток в 1 м2/п.м** | **Объем упаков ки м2/шт** | **Вес упаковки кг** | **Цена**  **(руб)**  **м2/ шт** |
| 1 | Ф/02 | Коллекция «Бавария» | м2 | 260\*120\*10 | 32 | 1 | 32 | 1000 |
| 2 | Ф/04 | Коллекция «Бристоль» | м2 | 380\*190\*20 | 14 | - |  | 1050 |
| 3 | Ф/15 | Коллекция «Сланец шале» | м2 | 390\*97\*35 | 26 | 0,38 | 28 | 1600 |
| 4 | Ф/28 | Коллекция «Кирпич Брюгге» | м2 | 210\*70\*15 | 65 | 1 | 22 | 1200 |
| 5 | PS/01 | Коллекция «Замок Прадо» | м2 | 350\*160\*30 | - | 0,66 | 22 | 1760 |
|  |  | Угл.элемент «Замок прадо» | шт |  | 6,25 | 8 | 14 | 285 |
| 6 | PS/02 | Коллекция «Мишель» | м2 | 300\*300\*20 | - | 0,9 | 29 | 1760 |
|  |  | Угл.элемент «Мишель» | шт |  | - | 4 | 16 | 740 |
| 7 | PS/04 | Коллекция «Дворцовый камень» | м2 | 320\*97\*20 | - | 0,68 | 17 | 1590 |
| 8 | PS/05 | Коллекция «Скалистая гора» | м2 | 350\*87\*35 | - | 0,57 | 22 | 1820 |
|  |  | Угл.элемент «Скалистая гора» | шт | 165\*87\*55 | 11,5 | 18 | 16 | 160 |
| 9 | PS/06 | Коллекция «Горный пласт» | м2 | 465\*110\*45 | - | 0,5 | 22 | 1890 |
|  |  | Угл.элемент «Горный пласт» | шт |  | 9 | 8 | 12 | 210 |
| 10 | PS/07 | Коллекция «Кирпич ХIХ век» | м2 | 250\*65\*16 | - | 0,57 | 12 | 1390 |
|  |  | Угл.элемент «Кирпич XIX век» | шт |  |  | 13 | 8 | 120 |
|  |  | Декоративный элемент |  |  |  |  |  | 280/360 |
| 11 | PS|08 | Коллекция «Античный скол» | м2 | 215\*53\*10 | - | 0,5 | 8 | 1290 |
|  |  | Угл.элемент «Античный скол» | шт | 165\*53\*70 | 19 | 26 | 5 | 90 |
| 12 | PS|09 | Коллекция «Балтийская кладка» | м2 | 215\*53\*15 | - | 0,5 | 9 | 1340 |
|  |  | Угл.элемент «Балтийская кладка» | шт |  | 15,8 | 20 | 6 | 90 |
| 13 | PS|10 | Коллекция «Бельгийский кирпич» | м2 | 210\*65\*16 | - | 0,57 | 12 | 1340 |
|  |  | Угл.элемент «Бельгийский кирпич» | шт |  | 13,3 | 18 | 9 | 100 |
| 14 | PS|11 | Коллекция «Кирпич Бостон» | м2 | 205\*45\*10 |  | 0,57 | 8 | 1290 |
|  |  | Угл.элемент «Кирпич Бостон» | шт |  | 18 | 24 | 6 | 80 |
| 15 | PS/13 | Коллекция «Старинный кирпич» | м2 | 225\*63\*20 | - | 0,55 | 12 | 1340 |
|  |  | Угл.элемент «Старинный кирпич» | шт | 200\*63\*100 | 13,6 | 15 | 9,5 | 110 |
| 16 | PS/14 | Коллекция «Тонкий сланец» | м2 | 345\*82\*18 | - | 0,82 | 20 | 1590 |
|  |  | Угл.элемент «Тонкий сланец» | шт | составной из 2х частей | 12,2 | 30 | 20 | 110 |
| 17 | PS/15 | Коллекция «Лофт» | м2 | 215\*53\*10 |  | 0,6 | 8 | 1290 |
|  |  | Угл.элемент «Лофт» | шт |  | 15,8 | 26 | 5 | 80 |
| 18 | PS/16 | Коллекция «Ригель» | м2 | 480\*40\*17 |  | 0,8 | 20 | 1690 |
|  |  | Угл.элемент «Ригель» | шт |  | 20 | 28 | 13 | 100 |
| 19 | КС/14 | Коллекция «Волжский сланец» | м2 | 480\*95\*35 | 22 | 0,55 | 17,5 | 1750 |
|  |  | Угл.элемент «Волжский сланец» | шт | 220\*95\*120 | 10,5 | 21 | 26 | 175 |
| 20 | КС/19 | Коллекция «Имперский сланец» | м2 | 455\*92\*15 | 24 | 0,92 | 26,5 | 1750 |
|  |  | Угл.элемент «Имперский сланец» | шт | 180\*75\*92 | 11 | 11 | 10 | 175 |
| 21 | КС/20 | Коллекция «Арденский скол» | м2 | 400\*120\*20 | 20 | 1,25 | 28,5 | 1600 |
|  |  | Угл.элемент «Ардеский скол» | шт | 195\*60\*120 | 8,5 | 17 | 12 | 160 |
| 22 | КС/08 | Коллекция «Классика М» | м2 | 290\*140\*30 | 24 | 1 | 29 | 1750 |
| 23 | КС/31 | Коллекция «Кирпич Мюнхен» | м2 | 230\*70\*15 | 60 | 1 | 21 | 1340 |
|  |  | Угл.элемент «Кирпич Мюнхен» | шт | 230\*70\*120 | 12,5 | 25 | 10 | 135 |
| 24 | КС/32 | Коллекция «Кирпич – ригель» | м2 | 350\*50\*15 | 48 | 1 | 21,5 | 2000 |
| 25 | КС/33 | Коллекция «Кирпич Рустик» | м2 | 200\*60\*15 | 66 | 1,5 | 20 | 1300 |
| 26 | КС/35 | Коллекция «Кирпич Лофт» | м2 | 230\*70\*20 | 46 | 1 | 34,5 | 2000 |
| ***Гипсовый камень*** | | | | | | | | |
| 27 | Гк/0,5 | Коллекция «Стальгольм» | м2 | 230\*60\*10 | - | 1,8 | 16 | 600/770 |
| 27 | Гк/09 | Коллекция «Лондон» | м2 | 190\*55\*0,7 | - | 1,8 | 16 | 600/770 |

***Технические характеристики изделий***

***(соответствуют ГОСТу 6927-74)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Прочность бетона плит на сжатие (класс прочности бетона на сжатие)** | **В15** |
| **Класс бетона плит по прочности на растяжение при изгибе** | **Ввtв 3,6** |
| **Марка бетона по морозостойкости (замораживание при -200 С и оттаивание в воде при +200 С)** | **F 100** |
| **Водопоглощение бетона плит** | **Менее 5%** |
| **Истираемость бетона** | **Менее 0,5 г/см3** |
| **Отклонение геометрических параметров** | **+ / - 2 мм** |

Режим работы офиса: понедельник – пятница 9.00 - 17.30, суббота 10.00 – 14.00. (время работы в субботу уточняйте по телефону).

Если Вы не можете подъехать к нам в рабочее время, мы встретимся с вами в любое удобное для вас время, заранее согласовав это по телефону.